УТВЕРЖДАЮ

 И.о. директора АО «МГЭС»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л. Мурин

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

**Техническое задание на автомобиль**

|  |
| --- |
| **Технические требования к автомобилю** |
| **№ пп** | **Наименование**  | **Описание** |
| 1 | Модель | JAC T8 PRO |
| 2 | Полная масса, кг | 2840 |
| 3 | Снаряженная масса, кг | 1940 |
| 4 | Габариты (ДхШхВ), мм | 5325х1880х1830 |
| 5 | Размеры грузового отсека, мм | 1520х1520х470 |
| 6 | Колесная база, мм | 3090 |
| 7 | Колея (передняя/задняя), мм | 1540/1540 |
| 8 | Грузоподъемность, кг | 900 |
| 9 | Число мест | 5 |
| 10 | Дорожный просвет, мм | 220 |
| 11 | Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
| 12 | Минимальный радиус разворота, м | 6,2 |
| 13 | Углы въезда/съезда, град. | 30.9/23.3 |
| 14 | Модель двигателя | 4K22D4T |
| 15 | Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом и промежуточным охладителем |
| 16 | Число цилиндров | 4 |
| 17 | Рабочий объем, куб. см. | 2378 |
| 18 | Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 204/5200 |
| 19 | Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 320/2000-4000 |
| 20 | Экологический класс | Euro V |
| 21 | Модель коробки передач | LC6T32 |
| 22 | Тип коробки передач | 6-ступенчатая механическая |
| 23 | Передаточные числа | 5.441;2.839;1.721;1.223;1.000;0.794;R:4.935 |
| 24 | Передаточное число главной передачи | 4,1 |
| 25 | Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| 26 | Средний расход топлива, л/100км | 9,5 |
| 27 | Передняя подвеска | Независимая пружинная на двойных поперечных рычагах |
| 28 | Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
| 29 | Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем |
| 30 | Объем топливного бака, л | 74 |
| 31 | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| 32 | Задние тормоза | Дисковые |
| 33 | Размер шин/сезонность шин | 265/60R18 / зимние шипованные шины |

Товар должен иметь сертификат качества.

Место поставки г. Иркутск, склад поставщика

Срок поставки: с момента заключения договора до 25.12.2023г.

 Главный механик Цытович А.Н.