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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ультразвукового прибора МЕГЕОН 19130 (версия 3) с действующей первичной поверкой.

1. Общие положения.
1.1  Заказчик: АО «МГЭС»
1.2 Предмет закупки: Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 19130 версия 3. для контроля толщины материалов неразрушающим методом.
1.3 Назначение: Измерение толщины изделий из однородных материалов с хорошей ультразвуковой проводимостью (металлы, пластик, стекло, керамика) контактным неразрушающим методом

2. Место, срок и условия поставки.
2.1 Место поставки и проведения работ: г. Иркутск
2.2 Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом или любым иным способом за счет средств поставщика до места поставки. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. 
2.3 Срок поставки и выполнения работ: Поставка оборудования в течение 60 дней с момента подписания договора. 

3. Перечень и объемы поставки.
3.1. Все оборудование поставляется комплектно одной партией. 
3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства, включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Технические характеристики.

·  Диапазон измерений (по стали): от 1,0 до 300,0 мм.
·   Погрешность (точность): ±(1% H + 0.1) мм, где H — измеряемая толщина.
·   Рабочая частота: 5 МГц.
·   Разрешение: 0,01 мм (в диапазоне 1...99,99 мм); 0,1 мм (в диапазоне 100...300 мм).
·   Диапазон регулировки скорости звука: от 1000 до 9999 м/с.
·   Объем встроенной памяти: не менее 100 страниц по 100 ячеек памяти.
·   Условия эксплуатации: температура окружающей среды от 0 до 40 °C, относительная влажность до 70–90%
· Дисплей: Цветной ЖК-дисплей с подсветкой и функцией переворота изображения.
· Дополнительные функции: Наличие звуковой сигнализации при выходе за границы, функция калибровки нуля, измерение скорости звука по известной толщине
·   Электропитание: Элементы питания типа ААА (3 шт.), функция авто выключения


5. Требования к качеству, безопасности и поверке.
·  Поставляемый прибор должен быть новым (года выпуска не ранее 2025–2026), заводского изготовления, исправным и иметь действующее свидетельство о первичной поверке (либо отметку о поверке в паспорте/партии СИ).
6. Комплект поставки.

· Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 19130 (версия 3) — 1 шт.
· Измерительный преобразователь (датчик) Ø6 мм (5 МГц) — 1 шт.
· Измерительный преобразователь (датчик) Ø10 мм (5 МГц) — 1 шт.
· Встроенная или накладная калибровочная пластина — 1 шт.
· Специализированный кабель для связи с ПК — 1 шт.
· Контактная ультразвуковая гель-смазка (связующее вещество) — 1 флакон.
· Кейс (сумка) для хранения и транспортировки — 1 шт.
· Руководство по эксплуатации и паспорт с отметкой о поверке — 1 экз.


7. Гарантийные обязательства. Порядок и сроки устранения дефектов в гарантийный период.
·   На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода-изготовителя, но не менее 5 (пять) лет.
·  В случае обнаружения дефектов, неисправностей или выхода прибора (либо его отдельных компонентов/датчиков) из строя в период действия гарантии, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление (рекламацию).
· Поставщик обязан направить мотивированный ответ и согласовать порядок передачи оборудования на диагностику в течение не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления.
· Поставщик обязан устранить выявленные дефекты, произвести ремонт или полную замену неисправного оборудования (включая датчики и соединительные кабели) за свой счет в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи прибора Поставщику (или сервисному центру Поставщика).
· В случае невозможности проведения ремонта в указанный срок (например, из-за отсутствия комплектующих), Поставщик обязан в течение тех же 10 рабочих дней безвозмездно предоставить Заказчику во временное пользование аналогичный прибор (подменный фонд) с аналогичными техническими характеристиками и действующей поверкой на весь период ремонта.
· Все расходы, связанные с транспортировкой неисправного оборудования от Заказчика до сервисного центра Поставщика и обратно, осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
· Все расходы, связанные с транспортировкой неисправного оборудования от Заказчика до сервисного центра Поставщика и обратно, осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
Составил:
Старший инженер по надзору за строительством      					Г.И.  Хохряков
                                                                                                                                                                                                                                              
Согласовано:
Руководитель ГРПКМ													Е.Г. Перевалов

