|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 5  к Уведомлению о проведении запроса цен  от « » апреля 2021 г. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на приобретение электротехнических материалов**

1. **Общие положения** 
   1. Заказчик АО «МГЭС»
   2. Предмет закупки: на приобретение электротехнических материалов.
2. **Перечень и объёмы поставки**
   1. Весь объем электротехнических материалов поставляется одной партией.
   2. Расходы на транспортировку товара до места поставки входит в стоимость заявки/предложения участника.
   3. Перечень и объемы поставки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 | Клемма 222-412, 2 контакта, 0,08-4 мм,32А Wago | шт | 50 |
| 2 | Клемма 222-413, 0,08-4 мм2, на 32А , Wago | шт | 50 |
| 3 | Клемма WAGO 222-415, на 5 контактов, 0,08-4 мм,32А | шт | 40 |
| 4 | Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, IEK | шт | 3 |
| 5 | Корпус распределительный ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, IEK | шт | 3 |
| 6 | Аккумулятор BL1850B, Li-Ion, 18 В, 5 Ач, Makita | шт | 2 |
| 7 | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-6-6, ЗЭТА | шт | 100 |
| 8 | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6, ЗЭТА | шт | 100 |
| 9 | Наконечник медный луженый ТМЛ 6-5-4, ЗЭТА | шт | 100 |
| 10 | Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4, ЗЭТА | шт | 100 |
| 11 | Лампа Gauss LED A60 16W E27 3000K | шт | 300 |
| 12 | Лампа Gauss LED A70 22W E27 4100K | шт | 300 |
| 13 | Розетка стационарная наружная 125 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 EKF PROxima | шт | 20 |
| 14 | Вилка переносная 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 EKF PROxima | шт | 20 |
| 15 | Устройство защитного отключения электромеханическое УЗО ВД-100 2P 25А/30мА EKF PROxima | шт | 10 |
| 16 | Фонарь налобный светодиодный Led Lenser H7R CORE | шт | 3 |
| 17 | Электрододержатель ESAB Confort 400(400А) | шт | 2 |
| 18 | Фонарь светодиодный налобный Яркий Луч LH-200A Обходчик | шт | 5 |
| 19 | Электрододержатель Confort 200 (200 А) для MMA-сварки ESAB СВ000008527 | шт | 1 |
| 20 | Фонарь LP-1800Li, TESLA | шт | 2 |
| 21 | Удлинитель Партнер-Электра Power Line 4 гн. с/з ПВС 3х0,75 10A 50м | шт | 1 |
| 22 | Фонарик LUXION Gree LED 2915 8000W | шт | 2 |
| 23 | Ключ для электрошкафов КЭШ-5 | шт | 10 |
| 24 | Вставка DIN для замка Schneider Electric | шт | 17 |
| 25 | Замок-защелка для металлического бокса с пластмассовым ключом (22-17/46) ИЭК | шт | 10 |
| 26 | Механизм цилиндровый всепогодный под трехгранный ключ электрика( ключ-ключ) | шт | 1 |
| 27 | Аккумулятор General Security GS 1,3-6,(6V/1.3Ah) | шт | 1 |
| 28 | Аккумулятор ROBITON RTU2600MHAA-2, | шт | 20 |
| 29 | Батарея аккумуляторная BP120MH, Fluke | шт | 1 |

1. **Место, срок и условия поставки:**
   1. Место поставки: 666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский

район, склад транспортной компании в Бодайбо.

* 1. Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет средств поставщика до места поставки. Упаковка, маркировка, условия транспортировки, должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя.
  2. Срок поставки: 65 дней с момента заключения договора.

1. **Общие технические требования к поставляемым материалам:**
   1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям законодательства РФ, а также положениям ГОСТ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
   2. Безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
   3. Товар должен быть упакован и замаркирован в упаковку завода-изготовителя в соответствии с действующим на территории РФ стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при его перевозке любым видом транспорта, транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранения в течение гарантийного срока, которая будет способна предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки до места доставки. Упаковка товара не подлежит возврату Поставщику. Упаковка не должна иметь значимых механических повреждений. Поставщик обязан заменить любой товар, повредившийся вовремя перевозки в результате неправильной упаковки или других причин, связанных с доставкой.
   4. Маркировка должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов РФ. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный сорок службы.

Мастер мехгруппы А.С. Трухин

Мастер электрогпуппы Г.С. Гендельман

Начальника ЭТЛ Е.В. Протопопов